附件：

1. 技术要求：

1、莲池湖游客中心一楼大会议室改造布局

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

2、施工要求

2.1入口处：木质入户门改成玻璃门2.4m\*2.2m高，采用木纹铝合金框架+12mm钢化玻璃，双向开启。门槛石更换，入口墙面漏水修复，墙面破损修复，重新粉刷。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 立牌式样，手中牌子可活动，高度1.5m |

2.2室内改造

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

墙面：拆除原有室内吸音板、木质板、窗台板等，墙面铲除平整，投影墙和标语墙轻钢龙骨+石膏板+涂料，廉字墙轻钢龙骨+立体造型+真石漆，其他面墙面修复平整后砂浆+腻子+涂料，按规范施工；

顶面：修复平整后重新刷白2遍，廉字墙侧新增射灯；

地面：拆除原有块毯，地面修复平整、缝隙处理，重新铺设新块毯。

装饰：廉字和标题等基本采用异形铝板烤漆+亚克力高清平板打印工艺施工。

2.3标牌和装饰材料提供小样，由设计和甲方确认后实施。

2.4工期要求15天内完成，施工方因科学制定实施计划，报价内考虑适当的赶工费用，中标后不做调整。若15天内未完成的，甲方有权扣除相应的工程款。

二、施工清单如下

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **数量** | **单位** | **单价** | **总价** | **材质及工艺说明** |
| 1 | 入口玻璃门 | 1 | 套 |  |  | 木质门套、钢化玻璃门、木质门把手 |
| 2 | 入口门框拆除+敲墙+修补 | 1 | 项 |  |  | 入口漏水维修、墙面修复、墙面刷白 |
| 3 | 大理石门槛石 | 1 | 项 |  |  | 入门处门槛石根据新增门宽施工 |
| 4 | 大理石窗台板 | 1 | 项 |  |  | 根据拆除后的宽度重新施工 |
| 5 | 墙面拆除 | 93 | 平方 |  |  | 原有立面吸音板、木质板拆除，墙面处理平整 |
| 6 | 投影仪墙乳胶漆 | 30 | 平方 |  |  | 环保乳胶漆，包括砂浆、腻子等辅材 |
| 7 | LOGO及字体 | 1 | 项 |  |  | 10厚透明亚克力底板，表面3厚亚克力UV打印 |
| 8 | 莲池湖文化墙基础 | 31 | 平方 |  |  | 轻钢龙骨+防火石膏板 |
| 9 | 莲池湖文化墙饰面 | 31 | 平方 |  |  | 环保乳胶漆，包括腻子等辅材 |
| 10 | 廉字墙基础 | 31 | 平方 |  |  | 轻钢龙骨+木工板打底+石膏板叠层造型，包括腻子等辅材 |
| 11 | 墙面真石漆喷涂 | 31 | 平方 |  |  | 灰色真石漆喷涂 |
| 12 | 廉字雕刻安装 | 18 | 个 |  |  | 真石漆+立体造型 |
| 13 | 雕刻方形廉字牌 | 14 | 块 |  |  | 真石漆+立体造型 |
| 14 | 地毯更换 | 110 | 平方 |  |  | 灰色地毯，地面修补平整缝隙处理 |
| 15 | 踢脚线 | 40 | 米 |  |  | 灰色不锈钢 |
| 16 | 强电铺设 | 1 | 项 |  |  |  |
| 17 | 射灯 | 12 | 个 |  |  | 三雄极光、雷士、飞利浦 |
| 18 | 辅料 | 1 | 项 |  |  |  |
| 19 | 施工、安装 | 12 | 个 |  |  | 按照日夜两班施工算 |
| 20 | 垃圾清运费 | 1 | 项 |  |  |  |
| 21 | 入口处临时围挡 | 1 | 项 |  |  | 木龙骨+画面 |
| 22 | 半岛+骑行灯箱 | 1 | 套 |  |  | 软膜灯箱 |
| 23 | 门口小牌子背发光 | 1 | 套 |  |  | 木质、背发光 |
| 24 | 电视机框制作安装 | 1 | 项 |  |  | 木制边框 |
| 25 | 悦廉荟介绍标题 | 1 | 个 |  |  | 异形铝板烤漆+高清平板打印 |
| 26 | 悦廉荟介绍 | 1 | 个 |  |  | 异形铝板烤漆+高清平板打印 |
| 27 | 12条定向路线标题 | 1 | 个 |  |  | 异形铝板烤漆+高清平板打印 |
| 28 | 12条定向路线内容 | 12 | 个 |  |  | 异形铝板烤漆+高清平板打印+亚克力高清平板打印 |
| 29 | 以莲说廉标题 | 1 | 个 |  |  | 异形铝板烤漆+高清平板打印 |
| 30 | 以莲说廉内容 | 4 | 个 |  |  | 异形铝板烤漆+高清平板打印 |
| 31 | 单独字体 | 10 | 个 |  |  |  |
| 32 | 顶面乳胶漆二遍 | 110 | 平方 |  |  | 顶面处理平整、破损处修复 |
| 33 | “廉小莲”标题 | 1 | 个 |  |  | 大门处，靠在墙上，KT板 |
| 34 | “廉小莲”立牌广告 | 2 | 块 |  |  | 1.5米高，KT板，人脸镂空 |
|  | **小计** | | | |  | **包含 %增值税专用票** |